1. Найти момент инерции плоской однородной пластины D относительно оси OX. При вычислении двойного интеграла перейти к полярным координатам.
2. В повторном интеграле изменить порядок интегрирования.

a=-2; b=2;