Необходимо просветлить поверхность стекла для зелёных лучей (λ = 550 нм). Вычислить наименьшую толщину *d* просветляющей плёнки, если показатель преломления данного сорта стекла для зелёных лучей *n* = 1,52.